Мультиспортивный ультралегкий налобный фонарь     САРГАН «БЛАСТЕР» 700лм

Техническая информация:
Корпус фонаря – анодированный алюминий.
Линза-рефлектор – высокопрочный поликарбонат.
Оголовье – износостойкий синтетический материал с вентиляционными отверстиями.
Имеет 3 режима свечения – 100%-30%-10% мощности. 
Переключатель – кнопочный в верхней части фонаря.
В комплект к фонарю входит блок из 2-х или 3-х аккумуляторных батарей тип 18650, зарядное устройство, жесткий пластиковый кейс, инструкция.  Блок на 6 аккумуляторов и провод-удлиннитель  поставляются отдельно.
Технические характеристики:
Максимальный световой поток – 700 люмен,
Вес головной части фонаря – 42 грамма, 
Вес оголовья – 51 грамм,
Вес фонаря без аккумуляторов – 93 грамма,
Вес в комплекте с блоком из 2-х аккумуляторов – 192 грамма,
Вес в комплекте с блоком из 3-х аккумуляторов – 236 граммов,
Вес блока на 6 аккумуляторов – 288 граммов,
Дальность свечения при режиме мощности:
100% - до 250 метров, 30% - до 80 метров, 10% до 30 метров.
Время работы в режиме мощности 100% в зависимости от числа аккумуляторов:
Блок из 2 аккумуляторов  -  3.5 часа *
Блок из 3 аккумуляторов -  5 часов *
Блок из 6 аккумуляторов – 9 часов *
Диод CREE T6.202
Тип светового луча – концентрированный центральный круг с небольшой подсветкой по краям,
Время полной зарядки:  блок 2*18650 -  6-7 часов, блок 3*18650 – 9-10 часов, блок 6*18650 – 16-18 часов *
*Данные по зарядке и работе фонаря значительно зависят от режима работы электросети и температуры окружающей среды. Неполная зарядка существенно снижает время работы.
Изготовлено в КНР.

Мультиспортивный ультралегкий налобный фонарь САРГАН «БЛАСТЕР» 700лм предназначен для использования: бегунами, лыжниками, велосипедистами, ориентировщиками, мультиспортсменами, каякерами, туристами всех видов и направлений туризма.
Фонарь САРГАН «БЛАСТЕР» 700лм обладает:
- минимальным весом головной части, крепления, оголовья и аккумуляторов;  компактным размером,
- эргономичным оголовьем, регулируемым под размеры головы взрослых и детей с возможностью применения головных уборов,  вентиляционными отверстиями в оголовье,
- сменными аккумуляторными блоками высокой емкости на 2-3-6 аккумуляторов,
- жестким пластиковым кейсом, надежно защищающим фонарь при транспортировке.

Включение осуществляется краткосрочным – 1 секунда – нажатием на кнопку, после соединения фонаря с аккумуляторным блоком. Переключение мощности идет в порядке 100%-30%-10% и потом повторяется снова и снова по кругу. Переключение производится также краткосрочным – 1 секунда – нажатием.
Для выключения требуется более длительное нажатие на кнопку – 2-4 секунды.
Блок из 2-х аккумуляторов устанавливается Вертикально под резинку в затылочную крепежную панель.
Блок из 3-х аккумуляторов устанавливается Горизонтально под резинку в затылочную крепежную панель. 
Для использования блока из 6 аккумуляторов применяется провод-удлиннитель 110см (поставляется отдельно). Блок 6*18650 можно положить в карман, рюкзак или специальную поясную сумку (поставляется отдельно). Все провода нужно укладывать плотно к голове и телу, чтобы не зацепиться за препятствия.
Правила безопасного использования:
- Никогда не накрывайте работающий фонарь – ему нужен доступ воздуха для вентиляции радиатора. 
- Будьте внимательны, при работе корпус фонаря нагревается. Выключайте фонарь сразу после использования.
- Не позволяйте корпусу работающего фонаря соприкасаться с неустойчивыми к нагреванию предметами. 
- Никогда не транспортируйте фонарь, подключенный к аккумуляторному блоку. 
   
Успешных стартов, походов и приключений в темное время суток, Землянин !      Ваш SARGAN.      

 

